**Vorm 2 SÕIDUKI TEHNILISED ANDMED**

Hankija nimi: AS SILLAMÄE-VEEVÄRK

Hanke nimetus: **„Väikebussi ost“**

 ........................................... Kuupäev: ....................

/Pakkuja nimi/

**Sõiduki mark:** ...............................................

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehnilised andmed** | **On/Ei ole /Täpsed andmed** |
| Sõiduki kategooria: N1 (kaubik, täismass ei ületa 3,5 t) |  |
| Kütuse liik: diisel |  |
| Esivedu |  |
| Mootori maht ca 2,0 L (vähemalt 90 kW) |  |
| Elektrooniline stabiilsuskontroll  |  |
| 6 istekohta koos juhiga (3 kohta esimeses ja 3 kohta teises reas) |  |
| Registrimass max ca 3000 kg |  |
| Kandevõime vähemalt 900 kg |  |
| Kaubaruumi pikkus vähemalt 1800 mm |  |
| Tagumised külgaknad toneeritud |  |
| Juhi turvapadi |  |
| Kallakult paigaltvõtuabi |  |
| Kaubaruumi vahesein teise istme rea taga (tehaseline) |  |
| Kaubaruumi põrand vineerist, 12 mm |  |
| Porimatt kaubaruumi |  |
| Porimatid iga istme ette |  |
| Kaubaruumi valgustus |  |
| Kaugjuhtimisega kesklukustus |  |
| Tehase immobilisaator |  |
| Külgedele 180° avatavad tagauksed (akendeta) |  |
| Parempoolne liuguks |  |
| Porikummid ees ja taga |  |
| Püsikiirusehoidik |  |
| Roolivõimendi |  |
| Stereo CD-ga  |  |
| Sulgemata ukse märguanne |  |
| Varuratas täismõõdus |  |
| Talverehvid naast+terasveljed 4 tk |  |
| Käigukast manuaalne |  |
| Automaatselt lülituvad päevasõidutuled |  |
| Elektrilised esiaknatõstukid |  |
| Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid |  |
| Esimesed udutuled |  |
| Esisillavedu (FWD) |  |
| Alarm |  |
| Haakekonks koos juhtmestikuga  |  |
| ARK + ohutuspakett |  |
| Tagumised parkimisandurid |  |
| Kliimaseade |  |
| Garantii vähemalt 5 aastat või 200000 km esmasest registreerimisest |  |

\* *Tehniline pakkumus võib olla esitatud ka Pakkuja firma blanketil, kuid peab hõlmama kõiki hanke alusdokumentides toodud tehnilisi kirjeldusi koos nõutud andmetega.*

Täiendavad andmed/illustreerivad fotod:

Esindaja nimi: